|  |
| --- |
| Форма 11 |
|  |
|  |  |  |
| (Электромонтажная организация)  |  | (город) |
|  |  |  |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |
|  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |
| " |   | " |   |  |   | г. |
|  |
|  |
| ***АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ*** |
|  |
|  | Комиссия в составе: |
| представителя монтажной организации  |   |
|  |
| (должность, фамилия, и, о) |
| представителя заказчика  |  |
|  |
| (должность, фамилия, и, о) |
| произвела осмотр  |  | труб, проложенных в |
|  | (материал) |  |
|   |
| (место укладки) |
|  |
|  | При осмотре установлено: |
|  | 1. Прокладка труб произведена по чертежам № |   |
| разработанным |  |
|  | (наименование проектной организации) |
|  | 2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации |  |
|  |
| (при наличии отклонения указывается |
|  |
| кем согласованы, № чертежа и дата согласования) |
|  | 3. Соединения труб выполнены |   | , электрический контакт на стыках  |
| металлических труб обеспечен |  |
|  | (чем) |
|  |
|  |
| 4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих  |
| протягиванию проводов и кабелей. |
|  |
|  | Заключение. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными  |
|  и правилами. |
|  | Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом. |
|  |
|  |
|  | Представитель заказчика |   |  |
|  | (подпись) |  |
|  |
|  | Представитель электромонтажной организации  |   |  |
|  | (подпись) |  |